PONOVITEV IN UTRJEVANJE SNOVI

|  |
| --- |
| LESNE PLOŠČE |
|  |  |  |  |  |
| VEZANE PLOŠČE |  | VLAKNENE PLOŠČE |  | IVERNE PLOŠČE |

* FURNIRNE PLOŠČE
* MIZARSKE ALI PANELNE PLOŠČE
* OPAŽNE PLOŠČE



**Iz poslane literature prejšnjega tedna:**

* **Opiši in nariši skico vezane plošče narejene iz furnirja!**

**FURNIRNE PLOŠČE ⇓**



* **Ob puščicah napiši sestavne dele mizarske plošče! ⇑**



**OPAŽNE PLOŠČE ⇓**

Uporabljajo se v gradbeništvu za izdelavo opažev za betoniranje. Plošče se ne sprijemajo z betonom, so enostavne za čiščenje in namenjene večkratni uporabi.

Tro-slojne opažne plošče so izdelane iz zlepljenih vodoodpornih slojev lesa smreke ali jelke. Zunanji sloj sestavljajo širinsko zlepljene lamele, ki potekajo v vzdolžni smeri, srednji sloj pa prečno položene deščice.  Površina in robovi plošč so zaščiteni in premazani z vodo odbojnim premazom, da se ne sprejemajo z betonom. Odlikuje jih velika upogibna trdnost in dimenzijska stabilnost.



* **Preberi opis tro-slojne opažne plošče, ugotovi in zapiši zakaj so plošče rumene barve na površini?**

**IVERNE PLOŠČE ⇓**

**Iz poslane literature prejšnjega tedna:**

* **Opiši KAKO IZDELAMO iverne plošče!**





**VLAKNENE PLOŠČE ⇓**

**Iz poslane literature prejšnjega tedna:**

* **Opiši KAKO IZDELAMO vlaknene plošče!**



* **Doma poišči vlakneno ploščo in napiši kje si jo našel (uporaba) !**