|  |
| --- |
| **Vezave-KRITERIJI PREVERJANJA** |
| Natančnost merjenja vzporednih trakov 1cm **na osnovi** in na **votku**. (Toleranca 1mm, če je enaka meritev na vzporednicah zgoraj in spodaj.) |
| Natančnost striženja trakov **za osnovo** in **votek**.(Ravno in gladko striženje)  |
| Tkanje **platnene** vezave: * pravilnost vezave
* tesno tkanje - brez lukenj
 |
| Tkanje **keprove** vezave:* pravilnost vezave (pravilna nastavitev in pravilno nadaljevanje)
* tesno tkanje - brez lukenj
 |
| Končni videz izdelka: pravokotna oblika tkanine. |
| Samostojnost pri izdelavi, pozitiven odnos do dela. |

**Standard znanja: loči osnovne tkalske vezave in jih uporablja pri izdelavi praktičnega izdelka.**